# Override some defaults so BT stack is enabled
# by default in this example
CONFIG_BT_ENABLED=y
CONFIG_BT_GATTS_SEND_SERVICE_CHANGE_MANUAL=y
CONFIG_BT_BTU_TASK_STACK_SIZE=4512

#
# Partition Table
#
CONFIG_PARTITION_TABLE_CUSTOM=y
CONFIG_PARTITION_TABLE_CUSTOM_FILENAME="partitions.csv"

#
# Serial flasher config
#
CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHSIZE_4MB=y

# Override some defaults of ESP BLE Mesh
CONFIG_BLE_MESH=y
CONFIG_BLE_MESH_NODE=y
CONFIG_BLE_MESH_PB_GATT=y
CONFIG_BLE_MESH_TX_SEG_MSG_COUNT=10
CONFIG_BLE_MESH_RX_SEG_MSG_COUNT=10
CONFIG_BLE_MESH_SETTINGS=y
CONFIG_BLE_MESH_SUBNET_COUNT=5
CONFIG_BLE_MESH_APP_KEY_COUNT=5
CONFIG_BLE_MESH_MODEL_KEY_COUNT=5
CONFIG_BLE_MESH_MODEL_GROUP_COUNT=5
CONFIG_BLE_MESH_MSG_CACHE_SIZE=20
CONFIG_BLE_MESH_ADV_BUF_COUNT=256
CONFIG_BLE_MESH_GENERIC_SERVER=y
CONFIG_BLE_MESH_LIGHTING_SERVER=y

#
# light driver config
#
CONFIG_PWM_ENABLE_HW_FADE=n
# end of light driver config
