# Override some defaults so BT stack is enabled
# by default in this example
CONFIG_BT_ENABLED=y
CONFIG_BT_GATTS_SEND_SERVICE_CHANGE_MANUAL=y
CONFIG_BT_BTU_TASK_STACK_SIZE=4512

# Override some defaults of ESP BLE Mesh
CONFIG_BLE_MESH=y
CONFIG_BLE_MESH_FAST_PROV=y
CONFIG_BLE_MESH_MAX_PROV_NODES=6
CONFIG_BLE_MESH_PBA_SAME_TIME=3
CONFIG_BLE_MESH_PB_GATT=y
CONFIG_BLE_MESH_CRPL=60
CONFIG_BLE_MESH_MSG_CACHE_SIZE=60
CONFIG_BLE_MESH_ADV_BUF_COUNT=200
CONFIG_BLE_MESH_TX_SEG_MSG_COUNT=10
CONFIG_BLE_MESH_RX_SEG_MSG_COUNT=10
CONFIG_BLE_MESH_TRACE_LEVEL_ERROR=y
CONFIG_BLE_MESH_GENERIC_SERVER=y
CONFIG_BLE_MESH_CFG_CLI=y

CONFIG_PARTITION_TABLE_CUSTOM=y
CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHSIZE_4MB=y
