CONFIG_IDF_TARGET="esp32"
CONFIG_IDF_TARGET_LINUX=n
CONFIG_WEBSOCKET_URI_FROM_STDIN=y
CONFIG_WEBSOCKET_URI_FROM_STRING=n
CONFIG_WEBSOCKET_PORT=8080
CONFIG_EXAMPLE_CONNECT_ETHERNET=y
CONFIG_EXAMPLE_CONNECT_WIFI=n
CONFIG_EXAMPLE_USE_INTERNAL_ETHERNET=y
CONFIG_PARTITION_TABLE_SINGLE_APP_LARGE=y
CONFIG_EXAMPLE_ETH_PHY_IP101=y
CONFIG_EXAMPLE_ETH_MDC_GPIO=23
CONFIG_EXAMPLE_ETH_MDIO_GPIO=18
CONFIG_EXAMPLE_ETH_PHY_RST_GPIO=5
CONFIG_EXAMPLE_ETH_PHY_ADDR=1
CONFIG_EXAMPLE_CONNECT_IPV6=y
CONFIG_WS_OVER_TLS_MUTUAL_AUTH=n
CONFIG_WS_OVER_TLS_SERVER_AUTH=n
CONFIG_ESP_MAIN_TASK_STACK_SIZE=5120
